|  |  |
| --- | --- |
| **ПМР****Министерул****дезволтэрий економиче****Ынтреприндеря Унитарэ де Стат****«УХЕ дин Дубэсарь»** | **ПМР Мiнiстерство****економiчного розвитку****Державне унітарне підприємство****«Дубосарська ГЕС»** |
| **ПМР****Министерство экономического развития****Государственное унитарное предприятие****«Дубоссарская ГЭС»** |
| 4500, г. Дубоссары, ул. Набережная 34**,** тел. (0373215) 3-52-27, 2-44-91, 3-33-67e-mаil: gupdges@gmail.com Р/с 2211410000000020, КУБ 41, кор. счет 20210000094, в Дубоссарском филиале № 2825 ЗАО "Приднестровский Сбербанк", фискальный код 0700041667 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.01.2025 г. № 12-16/36на №\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | ПОРТАЛ ГОСЗАКУПОК |

ГУП «Дубоссарская ГЭС» планирует во 1-м квартале 2025 г. проведение закупки**.** В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» просим предоставить информацию о стоимости поставки товара, соответствующего указанным характеристикам и, в случае положительного решения, направить коммерческое предложение на поставку следующей продукции:

1. **Объект закупки: источники света**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование товара** | **Технические характеристики** | **Ед.****изм.** | **К-во** |
| **1.** | **Лампы настольные, фонари** |
|  | Лампа настольная  | Настольный светильник со сменной светодиодной лампой для использования на рабочем месте в офисе. К столу осветительный прибор должен крепиться с помощью струбцины. Цоколь лампы Е27, мощность лампы до 60Вт., напряжение 230В,материал корпуса - металл, регулировка по высате, высота не меннее 660мм, класс защиты IP20. | шт. | 2 |
|  | Светильник светодиодный струбцина СН-10, 8 Вт, телескопический, сенс-димм, 2700-6500 К | Мощность: 8 ВтКоличество ламп: 55Световой поток: 450 ЛмЦветовая температура: 2700-6500 KЦвет свечения: На выборСпособ монтажа: настольный винтовойС диммером: ДаСенсорный: ДаUSB: ДаРегулируемый (настраиваемый): ДаРегулируемый по высоте: ДаМатериал корпуса: Пластик/алюминийВес: 0.6 кг | шт. | 1 |
|  | Фонарь-прожектор светодиодный ЭРА PA-603 "АЛЬФА" 36xLED, аккумуляторный, заряд от 220V | Емкость аккумулятора 3000 АчКоличество режимов работы 1Тип элемента питания аккумуляторТип фонаря ручнойЦвет ламп белыйМаксимальная дальность направленного света 190 мВремя непрерывной работы 4 чПротивоударный да | шт. | 2 |
|  | Фонарь аккумуляторный ZJ-8859-B подвесной COB LED с магнитом | Фонарь аккумуляторный ZJ-8859-B подвесной COB LED с магнитом | шт. | 2 |
|  | Фонарь аккумуляторный светодиодный налобный | **Элемент питания**: заряжаемые аккумуляторы типоразмера 18650; **Источник света**: COB-светодиоды + LED; **Адаптер:** от электрической сети AC 220В; Максимальный световой поток — 1500 лм **Аксессуары:** Корпус защищён от ударов и влаги**; Материал:** пластик.  | шт. | 1 |
|  | Фонарик налобный с магнитом 8101 (встроенный аккумулятор)  | Длина - 82 ммШирина - 31 ммВысота - 43 ммПитание встроенный аккумулятор 18650Комплектация Фонарь, крепление на голову, кабель MicroUSB | шт. | 10 |
|  | Фонарь аккумуляторный ZJ-8859-B подвесной COB LED с магнитом | Фонарь подвесной COB LED с магнитомХарактеристикиМатериал корпуса ПластикМощность лампы, Вт 20Режимы работы 2Тип диода COBТип заряда USBТип лампы СветодиоднаяТип питания Аккумулятор 2 х 18650 Li-Ion 3.7 VТип устройства Рабочий переносной фонарь автомобилистаДополнительные характеристикиГабариты, мм 65 х 50 х 285Особенности Магнитное крепление, металлический крючок для подвешивания, ручка-зажим | шт. | 2 |
| 1. **Лампы**
 |
|  | Лампа ДНАТ 250  | ГОСТ Р 53073-2008  | шт. | 5,00 |
|  | Лампа 220-240В,50Гц.105, Е40,6500к,1-ЕSL-114-12 | 1-ЕSL-114-12 | шт. | 15,00 |
|  | Лампа накаливания LED 13 120см Т8,18wт 13  | Форма лампы или колбы: Трубчатая (тип T)Мощность лампы: 18.0 ВтЦоколь: G13Категория цветности света: Холодный дневной >5300 КНомин напряжение: 230 ВТип напряжения: Переменный (AC)Диапазон раб напряжений: 175250 ВИндекс цветопередачи – Ra: 80-89 (класс 1B)Тип стекла колбы: Матовый (-ая)Цвет: БелыйСтепень защиты – IP: I P20Класс энергоэффективности: A+Диаметр: 25 ммДлина: 1198 ммСила света: – кдСветовой поток: 1620 лмЦветовая температура: 6500 К | шт. | 75,00 |
|  | Лампа накаливания LED 13 60см Т8,18wт  | Форма лампы или колбы: Трубчатая (тип T)Мощность лампы: 18.0 ВтЦоколь: G13Категория цветности света: Холодный дневной >5300 КНомин напряжение: 230 ВТип напряжения: Переменный (AC)Диапазон раб напряжений: 175250 ВИндекс цветопередачи – Ra: 80-89 (класс 1B)Тип стекла колбы: Матовый (-ая)Цвет: БелыйСтепень защиты – IP:I P20Класс энергоэффективности: A+Диаметр: 25 ммДлина: 600 ммСила света: – кдСветовой поток: 1620 лмЦветовая температура: 6500 К | шт. | 50,00 |
|  | Лампа светодиодная А-65  | Тип - светодиоднаяМощность (Вт) -25Напряжение - 220 ВЦоколь -E27Цветовая температура- 6500 КЦветопередача -80 RaДиаметр - 65 ммДлина - 132 ммВид - FR/матированнаяТип колбы -AФорма - груша | шт. | 60,00 |
|  | Лампа светодиодная GAUSS шарообразная Е27 15Вт 4100к  | Аналог мощности лампы накаливания, Вт -120Диаметр, мм -60Длина, мм -110Мощность, Вт -15Световой поток, Лм -1450Цветовая температура, К-4100Цоколь -E27 | шт. | 60,00 |
|  | Лампа светодиодная GAUSS шарообразная Е27 12Вт 4100к  | Аналог мощности лампы накаливания, Вт- 100Диаметр, мм - 60Длина, мм - 120Мощность, Вт - 12Световой поток, Лм - 1200Цветовая температура, к -4100Цоколь -E27 | шт. | 60,00 |
|  | Лампа светодиодная GAUSS шарообразная Е27 10Вт DC 220V  | Аналог мощности лампы накаливания, Вт -75Диаметр, мм -60Длина, мм- 110Мощность, Вт - 10Световой поток, Лм -920Цветовая температура, К - 4100Цоколь- E27 | шт. | 60,00 |

2 Основные условия исполнения контракта:

2.1. Предмет контракта: поставка источников света;

2.2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом о закупках.

2.3. Срок поставки в течении 30 рабочих дней с момента вступления контракта в силу, с правом досрочной поставки;

2.4. Условие о порядке и сроках оплаты товара: в течение 5 банковских дней по факту поставки товара и подписания приемо-сдаточных документов;

2.5. Условия поставки товара: поставка осуществляется по адресу г. Дубоссары ул. Набережная 34.

2.6. Условие о порядке приемки заказчиком товара - приемка товара осуществляется на складе Заказчика, путем подписания приемо-сдаточных документов.

2.7. Качество товара должно соответствовать стандартам страны-производителя, а при номенклатуре Товара в перечне товаров, подлежащих обязательной сертификации на территории ПМР и стандартам ПМР, должно подтверждаться соответствующими сертификатами.

1. Перечень отчетных документов, которые оформляются Поставщиком и представляются Покупателю для приемки поставленного товара:

Поставщик передает Покупателю месте с товаром следующие документы на поставляемый товар:

* Товарно-транспортная накладная;
* Сертификат соответствия, паспорт на товар и/или иные документы, подтверждающие качественные характеристики товара;
1. Права и обязанности Поставщика, включающие:
	1. **Представлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10% цены контракта. Указанная в части первой настоящего пункта информация представляется Покупателю Поставщиком в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.**
	2. право требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого заказчиком товара.
	3. обязанность по поставке товара, на условиях, предусмотренных контрактом, в том числе по обеспечению с учетом специфики поставляемого товара его соответствия обязательным требованиям, установленным Покупателем;
	4. обязанность по обеспечению устранения за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного товара, в течение гарантийного срока.
	5. обязанность по соответствию в течение всего срока действия контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах;
2. Срок действия контракта - до 31.12.2025г.
3. Сроки предоставления ценовой информации: **до 17-00 часов 21.01.2025 года** на электронный адрес: **omtsdges@gmail.com.**
4. ***Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:***
* **Ссылку на данный запрос;**
* **Реквизиты вашего документа (дата и исх. №);**
* **Цену товара за единицу;**
* **Общая сумма контракта на условиях, указанных в данном запросе;**
* **Срок действия цены;**
* **Срок поставки.**

Контактный телефон: 0(778)84-207.

Благодарим Вас за понимание и надеемся на плодотворное сотрудничество.

С уважением,

Начальник ОМТС и ХО

0(777)71448