**ГУП «Единые распределительные электрические сети»**

Запрос

ценовой информации на поставку товаров (работ, услуг)

Потенциальным поставщикам (подрядчикам)

ГУП «Единые распределительные электрические сети» для обеспечения производственной деятельности в 2021 году, в соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике», в целях изучения рынка цен на выполняемую работу, просит предоставить информацию о стоимости производства работ на объекте Строительство кабельных линий 10кВ от РП-41 к ТП центральной части г. Бендеры, а так же переустройство кабельных сетей 0,4 кВ частично проходящих в одной траншее с высоковольтными кабелями», выполняемых согласно рабочему проекту Б01-02/2021-ЭС, Б01-02/2021-ЭС.П, соответствующих указанным характеристикам:

| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обратная засыпка траншеи ПГС с последующим поливом водой и уплотнением катком | 1м³ | 1 |
| 2 | Устройство основания из ПГС толщ. 100 мм | 1м² | 1 |
| 3 | Устройство основания из щебня известкового фр. 20-40, толщ. 200 мм | 1м² | 1 |
| 4 | Устройство основания из щебня известкового фр. 20-40, толщ. 200 мм (мелкие разрытия) | 1м² | 1 |
| 5 | Установка бортовых камней на бетонном основании 15\*30\*100, 15\*30\*300 (новых) | м | 1 |
| 6 | Установка бортовых камней на бетонном основании 15\*30\*100, 15\*30\*300 (б/у) | м | 1 |
| 7 | Установка бортовых камней СТ-1 (дл.-2,4 м, - 0,016 м3) на асфальтобетонном основании (новых) | м | 1 |
| 8 | Установка бортовых камней СТ-1 (дл.-2,4 м, - 0,016 м3) на асфальтобетонном основании (б/у) | м | 1 |
| 9 | Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона толщиной 6 см (с применением асфальтоукладчика) | 1м² | 1 |
| 10 | Устройство нижнего слоя покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 6 см (без применения асфальтоукладчика) | 1м² | 1 |
| 11 | Розлив битума | 1т | 1 |
| 12 | Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 4 см (с применением асфальтоукладчика) | 1м² | 1 |
| 13 | Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 4 см (без применения асфальтоукладчика) | 1м² | 1 |
| 14 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 5 см (без применения асфальтоукладчика) | 1м² | 1 |
| 15 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 6 см (без применения асфальтоукладчика) | 1м² | 1 |
| 16 | Нарезка швов в старом асфальтобетонном покрытии | 1м | 1 |
| 17 | Восстановление плиточного покрытия дорожек и тротуаров | м² | 1 |
| 18 | Устройство асфальтовых покрытий дорожек и тротуаров | м² | 1 |

* требования к Подрядчику и выполняемой работе – в соответствии с техническим заданием;
* условия выполнения работ – не позднее 30 дней со дня подписания Акта приемки объекта под асфальтирование;
* порядок оплаты – по факту выполнения работ;
* гарантийные обязательства – не менее 24 месяцев.

Дополнительную информацию по условиям выполнения работ можно получить в производственно–техническом отделе по телефону: 0 (533) 9-22-28.

Предоставление ценовой информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Заказчика.

Информация должна однозначно определять цену единицы товара (работ, услуг) и общую сумму контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

Срок подачи информации до 16-30 ч. 03.08.2021 в канцелярию ГУП «ЕРЭС» по адресу: г. Тирасполь, ул. Мира, 2, тел/факс. (533) 9-14-45 или по электронной почте [info@eres.md](mailto:info@eres.md).